采购明细

蒸饭车1台（单台报价不高于0.48万元）

单头高背煲汤炉1台（单台报价不高于0.6万元）

冰柜1台（单台报价不高于0.8万元）

电子菜单显示屏4台（单台报价不高于0.15万元）

参数要求

蒸饭车技术参数：

电压：380V 2、蒸饭时间：25-50分钟。 3、最大蒸煮能力：米饭72-96KG（放置24个蒸盘）。 4、整机结构强度高，内箱钣金为加厚优质不锈钢组成，整体拉伸成型,强度倍增。 5、缺水断电保护装置。 6、发热管性能稳定可靠，使用寿命长。 7、多气囊耐高温硅胶门封，密封效果显著。 8、自动补水装置，使用方便，有效保护加热元器件。

单头高背煲汤炉技术参数：

1、电压：380V 2、产品采用304#不锈钢板一次体型，灶圈顶面略高于微晶板，避免微晶板与汤桶直接接触，减少损坏事故。灶圈两侧凹口处理，空气对流，减压散热。

3、优质黑色微晶面板，骤冷骤热不裂，长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，承重力强。

4、纯铜聚能线盘圈，磁感强，火力均匀强劲，中心点加热无盲区，热效率高达92%以上。

5、整机采用304不锈钢精工细制，防虫、防油污，IPX6标准防水设计。

6、循环进出风口配合无刷风机，铲片式散热速度快，降噪静。

冰箱技术参数：

电压：220V 2、温度范围：-18℃～-12℃/2℃～8℃。 3、温控形式：四门、双温、智能控制器。 4、容积：850L。 5、制冷速度快，能在最短时间内到达设定温度。 6、风冷循环设计，库内受冷均匀，保障食材新鲜。

电子菜单显示屏技术参数：

1、电压：220V 2、尺寸：32英寸（4块）。 3、可定时开关机，支持无线网络连接，远程控制发布视频、音频、图文等信息。 4、可单屏多分。 5、散热性能优异，可满足长时间不间断运行。