附件2

不符合标准规定项目的小知识

一、口罩带是口罩能够正常佩戴的基本组成部件。口罩带连接强度不合格，口罩在佩戴使用过程中口罩带断裂会导致基本防护失效,给医护人员和佩戴者带来安全风险。

二、通气阻力是“一次性使用医用口罩”用于衡量佩戴舒适性的指标。通气阻力过大，会增加佩戴者的呼吸负担，降低舒适性，可能引起呼吸不畅、头晕、恶心等。

三、微生物指标中无菌检查是指在药典规定检验条件下检查产品是否被微生物污染。产品的无菌性取决于生产全过程中良好的无菌保证体系，并严格执行产品在储存、运输、使用等环节的防污染措施。

四、不透水试验用于检测手套是否存在针孔，针孔是手套引起功能失效最为严重的缺陷。不透水性试验不合格可能导致使用者防护失效，引起交叉感染。