附件2

不符合标准规定项目的小知识

一、显示范围：温度显示范围不满足规定，设备将不能正确显示测量的温度值，导致使用者对体温情况造成误判，影响对患者治疗。

二、分辨力：分辨力不满足规定，设备将不能正确显示测量的温度值，导致使用者对体温情况造成误判，影响对患者治疗。

三、最大允许误差最大允许误差超出规定的范围，说明设备测量的数据不准确，测温准确性有较大误差。样品不正常显示，无法正常使用。不准确的测试结果和不正常显示可能会造成对患者身体健康情况的误判，影响对患者治疗。

四、重复性重复性不正常，影响体温计正常使用。不正常显示可能会造成对患者身体健康情况的误判，影响对患者治疗。

五、测量完成提示功能是医用电子体温计的基本功能，告知使用者测温完成，方便使用者判断何时取出体温计读取数据。测量完成提示功能缺失或不正常，将误导使用者，可能导致测温未完成便取出读数，引起测温不准或测温失败，给患者安全带来风险。

六、测量时间不满足规定，可能误导使用者在未测量完成时取出体温计进行读数，导致使用者对体温情况造成误判，影响对患者治疗。

七、记忆功能缺失，将导致使用者无法调出上次测温数据，不能得知体温变化趋势，带来使用不便。

八、自动关机功能不正常，无法知晓体温计使用情况，影响体温计正常使用，带来使用不便。